**附件1：**

**空调参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 产品名称 | 数目 | 预算单价  （元） | 预算总价（元） | 参数 |
| 4 | 1.5P空调 | 1.5P空调挂机 | 27 | 3000 | 81000 | 1：制冷功率≤980W 制热功率≤1390W 制冷量≥3500W 制热量4600W 电辅加热功率≤1000W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含3米管道。。 |
| 5 | 2P-3P空调 | 2P空调变频挂机 | 4 | 6000 | 24000 | 2P变频挂机：1：制冷功率≤1570W 制热功率≤2100W 制冷量≥5000W 制热量≥6300W 电辅加热功率≤1200W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含3米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
| 6 | 3P空调 | 3P空调变频挂机 | 6 | 6000 | 36000 | 3P变频挂机: 1：制冷功率≤2350W 制热功率≤3080W 制冷量≥7210W 制热量≥9110W 电辅加热功率≤1300W 2：保修≧六年 3：能效≧2级。安装含4米管道。加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费。 |
| 商务条款：1、本次空调需保证全新原装正品，包拆装机，需分批次送货、按实结算. 2、实际送货数量达到合同总数量后，合同自动终止。考虑到持续时间长，空调型号的变更等因素，同等功率、同等要求下空调可填报≦3个不同型号。供应商必须保证合同执行期间内所投型号能够持续供货，如果由于厂家生产等客观原因导致型号缺货，必须提供原厂出具的缺货证明并加盖原厂公章。3、管道超出标准长度，加长管道补足一米按一米计算，超过一米按实际长度收费辅材价格不得超过厂家官方所列价格； 4、空调送货、安装等相关费用由成交供应商承担。 | | | | | | |

示例：技术响应偏离表（仅供参考）

